﻿

1. Isključite pa uključite skener koristeći gumb za uključivanje skenera.
   Ako je skener povezan s mrežom, uključite ga tek nakon povezivanja s mrežom.
2. Odspojite sve kablove iz računala, osim kabela napajanja i USB ili Ethernet kabela koji se koriste za ispis.
3. Kliknite [Dalje] za početak ažuriranja skenera.

| - Skener ne koristite do završetka ažuriranja firmvera. - Postupak ažuriranja može potrajati do 15 minuta. Ažuriranje ne možete otkazati ili prekinuti. - Ako ažuriranje firmvera nije uspjelo, a skener je ušao u način rada za oporavak (označava ga treptanje signalnih svjetala stanja), firmver skenera nećete moći ažurirati putem mrežne veze. Umjesto toga, računalo s pisačem povežite putem USB kabela i ponovno pokušajte ažurirati firmver. Pogledajte dokumentaciju ili posjetite Epson.com kako biste provjerili je li skener u načinu rada za oporavak.