﻿

1. Išjunkite ir įjunkite skaitytuvą skaitytuvo maitinimo / įjungimo mygtuku.
   Jei skaitytuvas yra tinkle, įjunkite jį po prijungimo prie tinklo.
2. Atjunkite nuo kompiuterio visus kabelius, išskyrus maitinimo laidą ir spausdinimui naudojamą USB arba eterneto kabelį.
3. Spauskite [Toliau], jeigu norite pradėti skaitytuvo atnaujinimą.

- Nenaudokite skaitytuvo, kol nebaigtas programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.
- Atnaujinimas gali užtrukti iki 15 minučių. Atnaujinimo negalima atšaukti ar pertraukti.
- Jeigu atnaujinti programinės aparatinės įrangos nepavyksta; ir skaitytuvas pereina į atkūrimo režimą (tai rodo mirksinčios būsenos lemputės); jūs negalite atnaujinti skaitytuvo programinės aparatinės įrangos dėl tinklo jungties. Sujunkite kompiuterį ir skaitytuvą USB kabeliu ir dar kartą bandykite atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Informacijos; kaip patikrinti; ar skaitytuvas veikia atkūrimo režimu; ieškokite dokumentuose arba apsilankykite interneto svetainėje Epson.com.
- Jeigu skaitytuvas maitinamas iš akumuliatoriaus, prijunkite maitinimo laidą.