1. Engegueu la impressora. Si ja està engegada, apagueu-la i torneu-la a engegar, assegurant-vos que no hi hagi cap treball a la cua d'impressió.
2. Desconnecteu tots els cables de l'ordinador, tret del cable d'alimentació i el cable USB o Ethernet utilitzat per imprimir.
3. Feu clic a [Endavant] per començar l'actualització de la impressora.

- Els treballs d'impressió en cua es cancel·laran en actualitzar el microprogramari.
- No utilitzeu la impressora fins que s'hagi completat l'actualització del microprogramari.
- L'actualització pot trigar fins a 15 minuts a completar-se. No podeu cancel·lar ni interrompre l'actualització.
- Si l'actualització del microprogramari falla i la impressora entra en recovery mode (fet que s'indica amb el parpelleig dels llums d'estat), no podreu actualitzar el microprogramari de la impressora mitjançant una connexió de xarxa. Connecteu l'ordinador a la impressora mitjançant un cable USB i torneu a provar d'actualitzar el microprogramari. Consulteu la documentació o visiteu Epson.com per veure si la impressora està en recovery mode.
- Per a una impressora amb paper de rotlle: si s'ha carregat paper de rotlle a la impressora, traieu-lo.