1. Închideţi scanerul şi apoi redeschideţi-l de la butonul de pornire.
   Dacă scanerul este într-o reţea, reporniţi-l după conectarea la reţea.
2. Deconectaţi toate cablurile de la calculator, cu excepţia cablului de alimentare şi a oricărui cablu USB sau Ethernet utilizat pentru imprimare.
3. Faceţi clic pe [Înainte] pentru a începe actualizarea scanerului.

| - Nu utilizaţi scanerul decât după terminarea actualizării firmware. - Finalizarea actualizării poate dura max. 15 minute. Nu puteţi anula sau întrerupe actualizarea. - Dacă actualizarea firmware a eşuat şi scanerul intră în recovery mode (modul recuperare) (indicat prin aprinderea intermitentă a indicatoarelor de stare), nu veţi putea actualiza programul firmware folosind o conexiune la reţea. Conectaţi calculatorul la scaner folosind cablul USB şi încercaţi să actualizaţi din nou programul firmware. Consultaţi documentaţia sau vizitaţi Epson.com pentru a verifica dacă scanerul este în recovery mode (modul recuperare).